**Para ativar a interface de um roteador é necessário executar os seguintes comandos:**

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface FastEthernet 0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown